330LS型抢答系统介绍（2017版）

上海步频电子科技有限公司

2017年05月18日

**一、系统简介**

MC330LS型是一款电子单机操作的抢答系统。整套设备主要包含无线抢答盒、MC330主机、主显示屏、分数显示屏等。无线连接彻底解决传统抢答器布线繁琐的问题。具有锁定所有犯规选手和批量加减分的功能。

**本产品优势介绍**

**1、**全无线连接，彻底解决传统现场布线繁琐问题

**2、**断电记忆功能


**3、**超大液晶屏显示语音播报

**4、**分屏双面显示，正面给观众看，背面选手自己看

**5、**任意输入加减分数，操作更简单0-999分

**6、**四种抢答模式，满足各类赛事需求

**7、**批量锁定犯规选手台号，方便加减分



**二、硬件介绍**

**（1）、抢答主机：**

**1、**采用全无线设计（只有抢答主机是电源线供电连接），现场摆脱线材烦恼


**2、**液晶屏显示操作步骤，各项数据一目了然，无线操作；


**3、**进口核心芯片，数据处理能力更强大，强精确，抢答时间可精确到小数点后六位。

**4 、**进口无线模块，超强信号，打造无损信号，拒绝低廉的ANT电路板天线,采用进口无线模块，芯片式接收，信号更稳定。

**5、**抢答主机尺寸：167\*129\*30mm（路由器大小）

**6、**抢答主机上有音频输出接口（3.5mm）可外接音响设备

****

****

****

**（2）、主显示屏**

**1、**主显示屏：超高亮13英寸无线显示屏，可显示抢中选手台号，抢答开始令，选手回答问题倒计时；

**2、** 强光环境下显示依旧清晰。超窄边框，更大显示屏，支架可旋转、拆卸。

**3、**可悬挂，背后均匀分布两个供悬挂的凹槽

**4、**动力来源：装3节一号电池使用（电池自配）

可连续工作72小时左右；

**5、**显示情况：只有正面显示数字；

**6、**主显示屏尺寸：290\*220\*35mm（一张A4纸大小）

7、主显示屏的使用与否对整套设备没有影响

****

**（3）、分数显示屏**

**1、**分数显示屏：超高亮7英寸无线显示屏，可显示选手台号或分数；

**2、**强光环境下显示依旧清晰。超窄边框，更大显示屏，支架可旋转、拆卸。

**3**、可悬挂，背后均匀分布两个供悬挂的凹槽

**4、**动力来源：装3节一号电池使用（电池自配）

可连续工作72小时左右；

**5、**显示情况：双面显示选手分数,正面观众看，背面选手看

**6、**分数显示屏尺寸：290\*220\*35mm（一张A4纸大小）


****

**（4）、抢答盒**

1、四种彩光提示，白色：准备；蓝色：开始；绿色：抢中；红色：犯规。

2、装配2节7号干电池使用，无线连接（电池自配）

3、尺寸：55\*83mm



**（5）、手持遥控器**

1、主持人专用远距离无线遥控器，晶振频率，超强信号，身形小巧，使用灵活，美观大方；简洁三键设计，使用方便，易操作。

2、尺寸：105\*40\*16mm（空调遥控器大小）

3、动力来源：2节7号电池（电池自配）



**三、MC330LS配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC330LS型配置清单 | | | | | |
| 编号 | 产品名称 | 产品图片 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | MC330型主机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 汉堡抢答盒 |  | 1 | 台/组 |  |
| 3 | 主显示屏（13英寸） |  | 1 | 个 |  |
| 4 | IMG_9310.png双面显示屏（13英寸） |  | 1 | 个/组 |  |
| 5 | 无线遥控器 |  | 1 | 个 |  |
| 6 | 主机适配器  5V 5A | 微信截图_20170508115044.png | 1 | 个 |  |
| 7 | 说明书 | 330说明书.jpg | 1 | 本 |  |
| 8 | 保修卡 |  | 1 | 张 |  |
| 9 | 合格证 | 11016570_174659936000_2 | 1 | 张 |  |

**四、使用案列**

[](http://www.shbupin.cn/)

**如有疑问，请致电以下联系方式，会有专业工作人员给您解答**

**西安步频电子科技有限公司**

**电话：029-87453436**

**联系人：15929910402**

**公司网站：**[www.qdqchina.net](http://www.qdqchina.net)

**2017.05.18**